IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0, QuantityTakeOffAddOnView, SpaceBoundary2ndLevelAddOnView]"
Description: "Option [Drawing Scale: 200.000000]"
Description: "Option [Global Unique Identifiers (GUID): Keep existing]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and ARCHICAD 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Explode Composite and Complex Profile elements into parts: On]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Elements in Solid Element Operations: BRep]"
Description: "Option [Elements with junctions: BRep]"
Description: "Option [Slabs with slanted edge(s): BRep]"
Description: "Option [Use legacy geometric methods as in Coordination View 1.0: Off]"
File name: "C:\Users\LordHelmet\Desktop\Nemesis.ifc"
Time stamp: "2020-04-14T09:40:50"
Author: "AllesWirdGut ZT GmbH"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.09 : 26 Sep 2013"
Originating system: "IFC file generated by GRAPHISOFT ARCHICAD-64 22.0.0 AUT FULL Windows version (IFC add-on version: 6001 AUT FULL)."
Authorization: "AllesWirdGut ZT GmbH"
Application: "ARCHICAD-64" version "22.0.0" identifier "IFC add-on version: 6001 AUT FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT"

People and organizations
  Person "AllesWirdGut ZT GmbH" (postal address "Architekt Post Adresse": "Untere Donaustraße 13-15", "Wien", "1020", "Österreich"; telecom address "Architekt Telefon": e-mail "office@awg.at"; web page "www.awg.at") of Organization "Nicht definiert" (postal address "Architekt Post Adresse": "Untere Donaustraße 13-15", "Wien", "1020", "Österreich"; telecom address "Architekt Telefon": e-mail "office@awg.at"; web page "www.awg.at")
  Owner history of Person "AllesWirdGut ZT GmbH" (postal address "Architekt Post Adresse": "Untere Donaustraße 13-15", "Wien", "1020", "Österreich"; telecom address "Architekt Telefon": e-mail "office@awg.at"; web page "www.awg.at") of Organization "Nicht definiert" (postal address "Architekt Post Adresse": "Untere Donaustraße 13-15", "Wien", "1020", "Österreich"; telecom address "Architekt Telefon": e-mail "office@awg.at"; web page "www.awg.at") | application "ARCHICAD-64" version "22.0.0" identifier "IFC add-on version: 6001 AUT FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT" | change ADDED | created 1586850049 (2020-04-14T07:40:49Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: SECOND
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "NEMESIS" | phase "VORENTWURF" | description "GreekGoddess"
  IFCSITE "Atlantis" | latitude 48° 52′ 0″ | longitude 2° 20′ 0″ | elevation above sea level 180. | postal address: "...Straße", "Ort", "PLZ", "Land"
    IFCBUILDING "Tempel" | reference height above sea level 0. | terrain above sea level 0. | postal address: "...Straße", "Ort", "PLZ", "Land"
      IFCBUILDINGSTOREY "2.Untergeschoss" | elevation -5.88
        contains 1 element
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "302_Decke allgemein (LOD200) 350" | FLOOR | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Bauteile, AC_Pset_RenovationAndPhasing, BaseQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "1.Untergeschoss" | elevation -2.88
        contains 1 element
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "302_Decke allgemein (LOD200) 350" | FLOOR | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Bauteile, AC_Pset_RenovationAndPhasing, BaseQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "Erdgeschoss" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "302_Decke allgemein (LOD200) 350" | FLOOR | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Bauteile, AC_Pset_RenovationAndPhasing, BaseQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "1.Obergeschoss" | elevation 2.88
        contains 1 element
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "302_Decke allgemein (LOD200) 350" | FLOOR | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Bauteile, AC_Pset_RenovationAndPhasing, BaseQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "2.Obergeschoss" | elevation 5.76
        contains 1 element
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "302_Decke allgemein (LOD200) 350" | FLOOR | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Bauteile, AC_Pset_RenovationAndPhasing, BaseQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "3.Obergeschoss" | elevation 8.64
        contains 1 element
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "302_Decke allgemein (LOD200) 350" | FLOOR | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Bauteile, AC_Pset_RenovationAndPhasing, BaseQuantities

Types
  IFCSLABTYPE "302_Decke allgemein (LOD200) 350" | FLOOR | 6 occurrences

Property sets
  BaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 2.88 [METRE]
    Height = 2.88 [METRE]
    NetHeight = 2.88 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    GrossArea = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.21580066817 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.21580066817 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 8.21129240774 [METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3. [METRE]
    Height = 3. [METRE]
    NetHeight = 3. [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 64.107593418 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 22.4376576963 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 64.107593418 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 22.4376576963 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 32.2112924077 [METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 35.8963010103 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 12.5637053536 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 35.8963010103 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 12.5637053536 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 24.2112924077 [METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 15.6850086025 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 5.48975301088 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 15.6850086025 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 5.48975301088 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 16.2112924077 [METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  Pset_SlabCommon | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    AcousticRating = "0" (IFCLABEL)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Compartmentation = FALSE (IFCBOOLEAN)
    FireRating = "---" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    ARCHICAD IFC ID = "3QJNy1liD9sfAAoIDMShpC" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 22 = "Decke" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "302_Decke allgemein (LOD200)" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Estrich; Dämmung, Trittschall weich; Boden, Sand; Beton, Stahlbeton Decke" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Decke tragend" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "DA4D7F01-BEC3-49DA-928A-C9235672BCCC" (IFCLABEL)
    Element ID = "" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Kern-Oberseite" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "302_Decke allgemein (LOD200)" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Beton, rauh; Farbe, gelb; Sand hell" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Beton, rauh" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Beton, rauh" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "2.Untergeschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-2" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    ARCHICAD IFC ID = "311KP0$M10_xxXlTYAF4VB" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 22 = "Decke" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "302_Decke allgemein (LOD200)" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Estrich; Dämmung, Trittschall weich; Boden, Sand; Beton, Stahlbeton Decke" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Decke tragend" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "C1054640-FD60-40FB-BEE1-BDD88A3C47CB" (IFCLABEL)
    Element ID = "" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Kern-Oberseite" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "302_Decke allgemein (LOD200)" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Beton, rauh; Farbe, gelb; Sand hell" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Beton, rauh" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Beton, rauh" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "1.Untergeschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    ARCHICAD IFC ID = "26agLCi2PC8BqcWkgj6Zv_" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 22 = "Decke" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "302_Decke allgemein (LOD200)" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Estrich; Dämmung, Trittschall weich; Boden, Sand; Beton, Stahlbeton Decke" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Decke tragend" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "8692A54C-B026-4C20-BD26-82EAAD1A3E7E" (IFCLABEL)
    Element ID = "" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Kern-Oberseite" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "302_Decke allgemein (LOD200)" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Beton, rauh; Farbe, gelb; Sand hell" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Beton, rauh" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Beton, rauh" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "Erdgeschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    ARCHICAD IFC ID = "0AfOzqoFPF4fGzbD8n_VOI" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 22 = "Decke" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "302_Decke allgemein (LOD200)" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Estrich; Dämmung, Trittschall weich; Boden, Sand; Beton, Stahlbeton Decke" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Decke tragend" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "0AA58F74-C8F6-4F12-943D-94D231F9F612" (IFCLABEL)
    Element ID = "" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Kern-Oberseite" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "302_Decke allgemein (LOD200)" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Beton, rauh; Farbe, gelb; Sand hell" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Beton, rauh" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Beton, rauh" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "1.Obergeschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    ARCHICAD IFC ID = "0YiQWsEl1FRRiZgq1fmWyS" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 22 = "Decke" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "302_Decke allgemein (LOD200)" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Estrich; Dämmung, Trittschall weich; Boden, Sand; Beton, Stahlbeton Decke" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Decke tragend" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "22B1A836-3AF0-4F6D-BB23-AB4069C20F1C" (IFCLABEL)
    Element ID = "" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Kern-Oberseite" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "302_Decke allgemein (LOD200)" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Beton, rauh; Farbe, gelb; Sand hell" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Beton, rauh" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Beton, rauh" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "2.Obergeschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "2" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    ARCHICAD IFC ID = "3uWFi9PRH6OO354T2gYdo0" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 22 = "Decke" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "302_Decke allgemein (LOD200)" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Estrich; Dämmung, Trittschall weich; Boden, Sand; Beton, Stahlbeton Decke" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Decke tragend" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "F880FB09-65B4-4661-80C5-11D0AA8A7C80" (IFCLABEL)
    Element ID = "" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Kern-Oberseite" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "302_Decke allgemein (LOD200)" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Beton, rauh; Farbe, gelb; Sand hell" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Beton, rauh" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Beton, rauh" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "3.Obergeschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "3" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "" (IFCLABEL)
  Allgemeine Werte | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    Aufbau ID = "---" (IFCLABEL)
    Brandabschnitt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Brandschutz = "---" (IFCLABEL)
    Brennbares Material = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schallschutzklasse = "0" (IFCLABEL)
    U-Wert = "0" (IFCLABEL)
  Bauteile | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Deckenstärke Rohbau = "35cm" (IFCLABEL)
    RDUK zu 0.00 = "-6,23" (IFCLABEL)
  Bauteile | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Deckenstärke Rohbau = "35cm" (IFCLABEL)
    RDUK zu 0.00 = "-3,23" (IFCLABEL)
  Bauteile | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Deckenstärke Rohbau = "35cm" (IFCLABEL)
    RDUK zu 0.00 = "-0,35" (IFCLABEL)
  Bauteile | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Deckenstärke Rohbau = "35cm" (IFCLABEL)
    RDUK zu 0.00 = "+2,53" (IFCLABEL)
  Bauteile | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Deckenstärke Rohbau = "35cm" (IFCLABEL)
    RDUK zu 0.00 = "+5,41" (IFCLABEL)
  Bauteile | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Deckenstärke Rohbau = "35cm" (IFCLABEL)
    RDUK zu 0.00 = "+8,29" (IFCLABEL)
  AC_Pset_RenovationAndPhasing | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    Renovation Status = "Existing" (IFCLABEL)
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Brutto-Oberfläche der Deckenoberseite = 64.107593418 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten = 11.2739523427 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten mit Löchern = 11.2739523427 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenoberseite mit Löchern = 64.107593418 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite = 64.107593418 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite mit Löchern = 64.107593418 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Volumen = 22.4376576963 [CUBIC_METRE]
    Dicke = 0.35 [METRE]
    Fläche = 64.107593418 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 32.2112924077 [METRE]
    Höhe = 0.35 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -6.03 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -6.03 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 173.97 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -6.03 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = -5.88 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = -6.23 [METRE]
    Kante Oberflächenbereich = 11.2739523427 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Oberseite = 64.107593418 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Unterseite = 64.107593418 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Volumen = 22.4376576963 [CUBIC_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 22.4376576963 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 64.107593418 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Oberseite = 64.107593418 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Unterseite = 64.107593418 [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Brutto-Oberfläche der Deckenoberseite = 35.8963010103 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten = 8.47395234271 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten mit Löchern = 8.47395234271 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenoberseite mit Löchern = 35.8963010103 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite = 35.8963010103 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite mit Löchern = 35.8963010103 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Volumen = 12.5637053536 [CUBIC_METRE]
    Dicke = 0.35 [METRE]
    Fläche = 35.8963010103 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 24.2112924077 [METRE]
    Höhe = 0.35 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -3.03 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -3.03 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 176.97 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -3.03 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = -2.88 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = -3.23 [METRE]
    Kante Oberflächenbereich = 8.47395234271 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Oberseite = 35.8963010103 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Unterseite = 35.8963010103 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Volumen = 12.5637053536 [CUBIC_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 12.5637053536 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 35.8963010103 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Oberseite = 35.8963010103 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Unterseite = 35.8963010103 [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Brutto-Oberfläche der Deckenoberseite = 15.6850086025 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten = 5.67395234271 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten mit Löchern = 5.67395234271 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenoberseite mit Löchern = 15.6850086025 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite = 15.6850086025 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite mit Löchern = 15.6850086025 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Volumen = 5.48975301088 [CUBIC_METRE]
    Dicke = 0.35 [METRE]
    Fläche = 15.6850086025 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 16.2112924077 [METRE]
    Höhe = 0.35 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -0.15 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 179.85 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -0.15 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 0. [METRE]
    Höhenwert Unterkante = -0.35 [METRE]
    Kante Oberflächenbereich = 5.67395234271 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Oberseite = 15.6850086025 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Unterseite = 15.6850086025 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Volumen = 5.48975301088 [CUBIC_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 5.48975301088 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 15.6850086025 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Oberseite = 15.6850086025 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Unterseite = 15.6850086025 [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Brutto-Oberfläche der Deckenoberseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten = 2.87395234271 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten mit Löchern = 2.87395234271 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenoberseite mit Löchern = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite mit Löchern = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Volumen = 1.21580066817 [CUBIC_METRE]
    Dicke = 0.35 [METRE]
    Fläche = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 8.21129240774 [METRE]
    Höhe = 0.35 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 2.73 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 2.73 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 182.73 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 2.73 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 2.88 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = 2.53 [METRE]
    Kante Oberflächenbereich = 2.87395234271 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Oberseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Unterseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Volumen = 1.21580066817 [CUBIC_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 1.21580066817 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Oberseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Unterseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Brutto-Oberfläche der Deckenoberseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten = 2.87395234271 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten mit Löchern = 2.87395234271 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenoberseite mit Löchern = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite mit Löchern = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Volumen = 1.21580066817 [CUBIC_METRE]
    Dicke = 0.35 [METRE]
    Fläche = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 8.21129240774 [METRE]
    Höhe = 0.35 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 5.61 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 5.61 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 185.61 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 5.61 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 5.76 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = 5.41 [METRE]
    Kante Oberflächenbereich = 2.87395234271 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Oberseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Unterseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Volumen = 1.21580066817 [CUBIC_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 1.21580066817 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Oberseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Unterseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Brutto-Oberfläche der Deckenoberseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten = 2.87395234271 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten mit Löchern = 2.87395234271 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenoberseite mit Löchern = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite mit Löchern = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Volumen = 1.21580066817 [CUBIC_METRE]
    Dicke = 0.35 [METRE]
    Fläche = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 8.21129240774 [METRE]
    Höhe = 0.35 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 8.49 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 8.49 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 188.49 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.15 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 8.49 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 8.64 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = 8.29 [METRE]
    Kante Oberflächenbereich = 2.87395234271 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Oberseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Unterseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Volumen = 1.21580066817 [CUBIC_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 1.21580066817 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Oberseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Unterseite = 3.47371619477 [SQUARE_METRE]