IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0, QuantityTakeOffAddOnView]"
Description: "Option [Drawing Scale: 100.000000]"
Description: "Option [Elements to export: Entire project]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and ARCHICAD 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: Off]"
Description: "Option [Material Preservation: Never explode]"
Description: "Option [Elements in Solid Element Operations: Extruded/revolved]"
Description: "Option [Elements with junctions: Extruded/revolved without junctions]"
Description: "Option [Slabs with slanted edge(s): Extruded]"
Description: "Option [IFC Site Location: At Project Origin]"
File name: "D:\00-Oficina\10BIM\ANALISIS IFC\ARCHICAD 23_COLUMN.ifc"
Time stamp: "2020-03-14T19:06:09"
Author: "Goñi Barbarin Helena"
Organization: "gbingenieria"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.09 : 26 Sep 2013"
Originating system: "IFC file generated by GRAPHISOFT ARCHICAD 23.0.0 SPA FULL Windows version (IFC add-on version: 3003 SPA FULL)."
Authorization: "Goñi Barbarin Helena"
Application: "ARCHICAD" version "23.0.0" identifier "IFC add-on version: 3003 SPA FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT"

People and organizations
  Person "Helena" "Goñi Barbarin" (postal address "Dirección Postal del Arquitecto": "C/ Río Ega 25, entreplanta b", "Pamplona", "Navarra", "31006", "España"; telecom address "Dirección Telecom del Arquitecto": telephone "0034627320481"; e-mail "hgoni@gbingenieria.com") of Organization "gbingenieria" (postal address "Dirección Postal del Arquitecto": "C/ Río Ega 25, entreplanta b", "Pamplona", "Navarra", "31006", "España"; telecom address "Dirección Telecom del Arquitecto": telephone "0034627320481"; e-mail "hgoni@gbingenieria.com")
  Owner history of Person "Helena" "Goñi Barbarin" (postal address "Dirección Postal del Arquitecto": "C/ Río Ega 25, entreplanta b", "Pamplona", "Navarra", "31006", "España"; telecom address "Dirección Telecom del Arquitecto": telephone "0034627320481"; e-mail "hgoni@gbingenieria.com") of Organization "gbingenieria" (postal address "Dirección Postal del Arquitecto": "C/ Río Ega 25, entreplanta b", "Pamplona", "Navarra", "31006", "España"; telecom address "Dirección Telecom del Arquitecto": telephone "0034627320481"; e-mail "hgoni@gbingenieria.com") | application "ARCHICAD" version "23.0.0" identifier "IFC add-on version: 3003 SPA FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT" | change NOCHANGE | created 1584209169 (2020-03-14T18:06:09Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "[CODIGO PROYECTO] [NOMBRE PROYECTO]" | phase "[FASE O STATUS PROYECTO]" | description "[TIPO DE PROYECTO] [DESCRIPCIÓN PROYECTO]"
  IFCSITE "[Tipo de emplazamiento] [Dirección] - [Municipio]" | latitude 47° 33′ 34.9488″ | longitude 19° 3′ 17.2044″ | elevation above sea level 0. | postal address: "Dirección", "Código Postal", "Municipio", "Provincia", "España"
    IFCBUILDING "[DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD]" | postal address: "Dirección", "Código Postal", "Municipio", "Provincia", "España" | description "[TIPO DE ENTITDAD] de [DIRECCIÓN]"
      IFCBUILDINGSTOREY "00_CIMENTACION" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "20.20.10.10-EST_pilar-P1 (35x35)-LOG_M_03_02_08_Hormigon armado-Rectangular-35x35" | names: "P4 (30x30)" | descriptions: "Rectangular. Hormigón armado" | material: "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado" | property sets: Pset_ColumnCommon, GB_Pset_01_DESCRIPCION, ArchiCADProperties, GB_Pset_02_DIMENSIONES, GB_Pset_05_PARÁMETROS_ETIQUETAS, AC_Pset_RenovationAndPhasing
      IFCBUILDINGSTOREY "01_TECHO BAJA" | elevation 3.
        contains 1 element
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "20.20.10.10-EST_pilar-P1 (35x35)-LOG_M_03_02_08_Hormigon armado-Rectangular-30x30" | names: "P4 (30x30)" | descriptions: "Rectangular. Hormigón armado" | material: "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado" | property sets: Pset_ColumnCommon, GB_Pset_01_DESCRIPCION, ArchiCADProperties, GB_Pset_02_DIMENSIONES, GB_Pset_05_PARÁMETROS_ETIQUETAS, AC_Pset_RenovationAndPhasing
      IFCBUILDINGSTOREY "02_TECHO 1ª" | elevation 6.
        contains 1 element
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "20.20.10.10-EST_pilar-P1 (35x35)-LOG_M_03_02_08_Hormigon armado-Rectangular-25x25" | names: "P4 (30x30)" | descriptions: "Rectangular. Hormigón armado" | material: "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado" | property sets: Pset_ColumnCommon, GB_Pset_01_DESCRIPCION, ArchiCADProperties, GB_Pset_02_DIMENSIONES, GB_Pset_05_PARÁMETROS_ETIQUETAS, AC_Pset_RenovationAndPhasing
      IFCBUILDINGSTOREY "03_TECHO 2ª (CUBIERTA)" | elevation 9.

Types
  IFCCOLUMNTYPE "20.20.10.10-EST_pilar-P1 (35x35)-LOG_M_03_02_08_Hormigon armado-Rectangular-35x35" | COLUMN | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "20.20.10.10-EST_pilar-P1 (35x35)-LOG_M_03_02_08_Hormigon armado-Rectangular-30x30" | COLUMN | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "20.20.10.10-EST_pilar-P1 (35x35)-LOG_M_03_02_08_Hormigon armado-Rectangular-25x25" | COLUMN | 1 occurrence

Property sets
  BaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3. [METRE]
    Height = 3. [METRE]
    NetHeight = 3. [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.1225 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.35 [METRE]
    GrossSurfaceArea = 4.445 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.3675 [CUBIC_METRE]
    Length = 3. [METRE]
    NetVolume = 0.3675 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 4.2 [SQUARE_METRE]
    TotalSurfaceArea = 4.445 [SQUARE_METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.09 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.3 [METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.78 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.27 [CUBIC_METRE]
    Length = 3. [METRE]
    NetVolume = 0.27 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.6 [SQUARE_METRE]
    TotalSurfaceArea = 3.78 [SQUARE_METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.25 [METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.125 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1875 [CUBIC_METRE]
    Length = 3. [METRE]
    NetVolume = 0.1875 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3. [SQUARE_METRE]
    TotalSurfaceArea = 3.125 [SQUARE_METRE]
    Width = 0.25 [METRE]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado 350 x 350" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado 300 x 300" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado 250 x 250" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  GB_Pset_01_DESCRIPCION | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    01.01_GUBIMCLASS = "20.20.10.10 Pilares" (IFCLABEL)
    01.02_NOMBRE_TIPO = "20.20.10.10-EST_pilar-P1 (35x35)-LOG_M_03_02_08_Hormigon armado-Rectangular-35x35" (IFCLABEL)
    01.03_MATERIALES = "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado" (IFCLABEL)
  GB_Pset_01_DESCRIPCION | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    01.01_GUBIMCLASS = "20.20.10.10 Pilares" (IFCLABEL)
    01.02_NOMBRE_TIPO = "20.20.10.10-EST_pilar-P1 (35x35)-LOG_M_03_02_08_Hormigon armado-Rectangular-30x30" (IFCLABEL)
    01.03_MATERIALES = "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado" (IFCLABEL)
  GB_Pset_01_DESCRIPCION | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    01.01_GUBIMCLASS = "20.20.10.10 Pilares" (IFCLABEL)
    01.02_NOMBRE_TIPO = "20.20.10.10-EST_pilar-P1 (35x35)-LOG_M_03_02_08_Hormigon armado-Rectangular-25x25" (IFCLABEL)
    01.03_MATERIALES = "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    Bloqueada = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Cambios Vinculados = "" (IFCLABEL)
    Capa = "20_20_10_10-Pilares.MODEL" (IFCLABEL)
    Estado de Rehabilitación = "Existente" (IFCLABEL)
    Función Estructural = "Elemento De carga" (IFCLABEL)
    GB-GuBIMclass_ES-1.2-Custom-00_10_20 - 1.2 = "20.20.10.10 EST_pilar" (IFCLABEL)
    GuBIMclass ES - 1.2 = "20.20.10.10 Pilares" (IFCLABEL)
    ID IFC de ARCHICAD = "3ULBLXCdb8pR7cWYuFmUgK" (IFCLABEL)
    ID Maestro del Vínculo = "" (IFCLABEL)
    ID Principal = "P1 (35x35)" (IFCLABEL)
    ID de Elemento = "P1 (35x35)" (IFCLABEL)
    ID de Elemento y Vínculo = "P1 (35x35)" (IFCLABEL)
    ID de IFC Externo = "" (IFCLABEL)
    ID Único = "DE54B561-3279-48CD-B1E6-822E0FC1EA94" (IFCLABEL)
    Material de Construcción / Compuesto / Perfil / Trama = "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado" (IFCLABEL)
    Material de Construcción = "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado" (IFCLABEL)
    Materiales de Construcción (Todos) = "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado" (IFCLABEL)
    Mostrar Fase de Rehabilitación = "Todas las Fases relevantes" (IFCLABEL)
    Nombre Objeto Propiedades = "" (IFCLABEL)
    Nombre de Zona Relacionado = "" (IFCLABEL)
    Nombre del Piso de Origen = "00_CIMENTACION" (IFCLABEL)
    Número de Zona Relacionado = "" (IFCLABEL)
    Número del Piso de Origen = "0" (IFCLABEL)
    Piso Vinculado Superior Absoluto = "01_TECHO BAJA" (IFCLABEL)
    Piso Vinculado Superior Relativo = "Origen + 1" (IFCLABEL)
    Piso de Vínculo Superior = "Origen + 1 (01_TECHO BAJA)" (IFCLABEL)
    Posición = "Interior" (IFCLABEL)
    Sección del Pilar = "Rectangular" (IFCLABEL)
    Superficie (Todas) = "Hormigón armado" (IFCLABEL)
    Superficie Final = "Hormigón armado" (IFCLABEL)
    Superficie de la Extrusión = "Hormigón armado" (IFCLABEL)
    Tipo de Estructura = "Básico" (IFCLABEL)
    Tipo de elemento = "Pilar" (IFCLABEL)
    Trama Envolvente = "Ladrillo Cara Vista" (IFCLABEL)
    Zonas Colindantes = "" (IFCLABEL)
    Ángulo de Inclinación = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Ángulo de Inclinación del Pilar = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    Bloqueada = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Cambios Vinculados = "" (IFCLABEL)
    Capa = "20_20_10_10-Pilares.MODEL" (IFCLABEL)
    Estado de Rehabilitación = "Existente" (IFCLABEL)
    Función Estructural = "Elemento De carga" (IFCLABEL)
    GB-GuBIMclass_ES-1.2-Custom-00_10_20 - 1.2 = "20.20.10.10 EST_pilar" (IFCLABEL)
    GuBIMclass ES - 1.2 = "20.20.10.10 Pilares" (IFCLABEL)
    ID IFC de ARCHICAD = "0aXmK3bt1EsPZgJSoL$nNW" (IFCLABEL)
    ID Maestro del Vínculo = "" (IFCLABEL)
    ID Principal = "P1 (35x35)" (IFCLABEL)
    ID de Elemento = "P1 (35x35)" (IFCLABEL)
    ID de Elemento y Vínculo = "P1 (35x35)" (IFCLABEL)
    ID de IFC Externo = "" (IFCLABEL)
    ID Único = "24870503-9770-4ED9-98EA-4DCC95FF15E0" (IFCLABEL)
    Material de Construcción / Compuesto / Perfil / Trama = "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado" (IFCLABEL)
    Material de Construcción = "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado" (IFCLABEL)
    Materiales de Construcción (Todos) = "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado" (IFCLABEL)
    Mostrar Fase de Rehabilitación = "Todas las Fases relevantes" (IFCLABEL)
    Nombre Objeto Propiedades = "" (IFCLABEL)
    Nombre de Zona Relacionado = "" (IFCLABEL)
    Nombre del Piso de Origen = "01_TECHO BAJA" (IFCLABEL)
    Número de Zona Relacionado = "" (IFCLABEL)
    Número del Piso de Origen = "1" (IFCLABEL)
    Piso Vinculado Superior Absoluto = "02_TECHO 1ª" (IFCLABEL)
    Piso Vinculado Superior Relativo = "Origen + 1" (IFCLABEL)
    Piso de Vínculo Superior = "Origen + 1 (02_TECHO 1ª)" (IFCLABEL)
    Posición = "Interior" (IFCLABEL)
    Sección del Pilar = "Rectangular" (IFCLABEL)
    Superficie (Todas) = "Hormigón armado" (IFCLABEL)
    Superficie Final = "Hormigón armado" (IFCLABEL)
    Superficie de la Extrusión = "Hormigón armado" (IFCLABEL)
    Tipo de Estructura = "Básico" (IFCLABEL)
    Tipo de elemento = "Pilar" (IFCLABEL)
    Trama Envolvente = "Ladrillo Cara Vista" (IFCLABEL)
    Zonas Colindantes = "" (IFCLABEL)
    Ángulo de Inclinación = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Ángulo de Inclinación del Pilar = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    Bloqueada = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Cambios Vinculados = "" (IFCLABEL)
    Capa = "20_20_10_10-Pilares.MODEL" (IFCLABEL)
    Estado de Rehabilitación = "Existente" (IFCLABEL)
    Función Estructural = "Elemento De carga" (IFCLABEL)
    GB-GuBIMclass_ES-1.2-Custom-00_10_20 - 1.2 = "20.20.10.10 EST_pilar" (IFCLABEL)
    GuBIMclass ES - 1.2 = "20.20.10.10 Pilares" (IFCLABEL)
    ID IFC de ARCHICAD = "0NfXODDFj0Q9FtryC7l$aG" (IFCLABEL)
    ID Maestro del Vínculo = "" (IFCLABEL)
    ID Principal = "P1 (35x35)" (IFCLABEL)
    ID de Elemento = "P1 (35x35)" (IFCLABEL)
    ID de Elemento y Vínculo = "P1 (35x35)" (IFCLABEL)
    ID de IFC Externo = "" (IFCLABEL)
    ID Único = "17A6160D-34FB-4068-93F7-D7C307BFF910" (IFCLABEL)
    Material de Construcción / Compuesto / Perfil / Trama = "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado" (IFCLABEL)
    Material de Construcción = "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado" (IFCLABEL)
    Materiales de Construcción (Todos) = "LOG_M_03_02_08_Hormigon armado" (IFCLABEL)
    Mostrar Fase de Rehabilitación = "Todas las Fases relevantes" (IFCLABEL)
    Nombre Objeto Propiedades = "" (IFCLABEL)
    Nombre de Zona Relacionado = "" (IFCLABEL)
    Nombre del Piso de Origen = "02_TECHO 1ª" (IFCLABEL)
    Número de Zona Relacionado = "" (IFCLABEL)
    Número del Piso de Origen = "2" (IFCLABEL)
    Piso Vinculado Superior Absoluto = "03_TECHO 2ª (CUBIERTA)" (IFCLABEL)
    Piso Vinculado Superior Relativo = "Origen + 1" (IFCLABEL)
    Piso de Vínculo Superior = "Origen + 1 (03_TECHO 2ª (CUBIERTA))" (IFCLABEL)
    Posición = "Interior" (IFCLABEL)
    Sección del Pilar = "Rectangular" (IFCLABEL)
    Superficie (Todas) = "Hormigón armado" (IFCLABEL)
    Superficie Final = "Hormigón armado" (IFCLABEL)
    Superficie de la Extrusión = "Hormigón armado" (IFCLABEL)
    Tipo de Estructura = "Básico" (IFCLABEL)
    Tipo de elemento = "Pilar" (IFCLABEL)
    Trama Envolvente = "Ladrillo Cara Vista" (IFCLABEL)
    Zonas Colindantes = "" (IFCLABEL)
    Ángulo de Inclinación = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Ángulo de Inclinación del Pilar = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  GB_Pset_02_DIMENSIONES | properties | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    02.11_DENSIDAD_KGM3 = 0. (IFCREAL)
  GB_Pset_02_DIMENSIONES | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    02.01_LONGITUD_M = 3. [METRE]
    02.02_ANCHURA_M = 0.35 [METRE]
    02.03_ALTURA_M = 3. [METRE]
  GB_Pset_02_DIMENSIONES | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    02.01_LONGITUD_M = 3. [METRE]
    02.02_ANCHURA_M = 0.3 [METRE]
    02.03_ALTURA_M = 3. [METRE]
  GB_Pset_02_DIMENSIONES | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    02.01_LONGITUD_M = 3. [METRE]
    02.02_ANCHURA_M = 0.25 [METRE]
    02.03_ALTURA_M = 3. [METRE]
  GB_Pset_05_PARÁMETROS_ETIQUETAS | properties | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    05.01_PILAR NUMERO = "P1" (IFCLABEL)
  AC_Pset_RenovationAndPhasing | properties | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    Renovation Status = "Existing" (IFCLABEL)
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    Altitud al Piso Vinculado/de Origen = 0. [METRE]
    Altura / Diámetro del Núcleo = 0.35 [METRE]
    Altura = 3. [METRE]
    Altura Inferior a Cota 0 Proyecto = 0. [METRE]
    Altura Inferior a Nivel del Mar = 0. [METRE]
    Altura Inferior a Piso de Origen = 0. [METRE]
    Altura Inferior a Primer Nivel de Referencia = 0. [METRE]
    Altura Inferior a Segundo Nivel de Referencia = 0. [METRE]
    Altura Superior a Cota 0 Proyecto = 3. [METRE]
    Altura Superior a Nivel del Mar = 3. [METRE]
    Altura Superior a Piso de Origen = 3. [METRE]
    Altura Superior a Primer Nivel de Referencia = 3. [METRE]
    Altura Superior a Segundo Nivel de Referencia = 3. [METRE]
    Altura de la Sección en Inferior/Inicio (perpendicular) = 0.35 [METRE]
    Altura de la Sección en Inferior/Inicio (recorte) = 0.35 [METRE]
    Altura de la Sección en Superior/Final (perpendicular) = 0.35 [METRE]
    Altura de la Sección en Superior/Final (recorte) = 0.35 [METRE]
    Altura máxima del Pilar = 3. [METRE]
    Altura mínima del Pilar = 3. [METRE]
    Altura sobre Cota Cero = 0. [METRE]
    Ancho = 0.35 [METRE]
    Ancho de la Sección en Inferior/Inicio (perpendicular) = 0.35 [METRE]
    Ancho de la Sección en Inferior/Inicio (recorte) = 0.35 [METRE]
    Ancho de la Sección en Superior/Final (perpendicular) = 0.35 [METRE]
    Ancho de la Sección en Superior/Final (recorte) = 0.35 [METRE]
    Cota a Nivel del Mar = 0. [METRE]
    Desplazamiento Origen = 0. [METRE]
    Desplazamiento Superior = 0. [METRE]
    Elevación a 1st Reference Level = 0. [METRE]
    Elevación a 2nd Reference Level = 0. [METRE]
    Espesor del Núcleo = 0.35 [METRE]
    Longitud 3D = 3. [METRE]
    Número de Segmentos = 1.
    Perímetro del Perfil del Pilar (base) = 1.4 [METRE]
    Volumen Neto = 0.3675 [CUBIC_METRE]
    Volumen Neto del Envolvente = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen Neto del Núcleo = 0.3675 [CUBIC_METRE]
    Volumen Total = 0.3675 [CUBIC_METRE]
    Volumen Total del Envolvente = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen Total del Núcleo = 0.3675 [CUBIC_METRE]
    Área = 0.1225 [SQUARE_METRE]
    Área Bruta de la Superficie de la Parte Superior del Núcleo = 0.1225 [SQUARE_METRE]
    Área Bruta de la Superficie del Núcleo (sin cara Sup. ni Inf.) = 4.2 [SQUARE_METRE]
    Área Bruta del Acabado (sin cara Sup. ni Inf.) = 0. [SQUARE_METRE]
    Área Neta de la Superficie Inferior del Acabado = 0. [SQUARE_METRE]
    Área Neta de la Superficie Superior del Acabado = 0. [SQUARE_METRE]
    Área Neta de la Superficie de la Cara Inf. del Núcleo = 0.1225 [SQUARE_METRE]
    Área Neta de la Superficie de la Cara Sup. del Núcleo = 0.1225 [SQUARE_METRE]
    Área Neta de la Superficie del Núcleo (sin cara sup. o inf.) = 4.2 [SQUARE_METRE]
    Área de la Sección en Inferior/Inicio (recorte) = 0.1225 [SQUARE_METRE]
    Área de la Sección en Superior/Final = 0.1225 [SQUARE_METRE]
    Área de la Superficie = 4.2 [SQUARE_METRE]
    Área de la Superficie Bruta Inferior del Revestimiento = 0. [SQUARE_METRE]
    Área de la Superficie Bruta Superior del Revestimiento = 0. [SQUARE_METRE]
    Área de la Superficie Bruta de la Base del Núcleo = 0.1225 [SQUARE_METRE]
    Área de la Superficie del Revestimiento = 0. [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    Altitud al Piso Vinculado/de Origen = 0. [METRE]
    Altura / Diámetro del Núcleo = 0.3 [METRE]
    Altura = 3. [METRE]
    Altura Inferior a Cota 0 Proyecto = 3. [METRE]
    Altura Inferior a Nivel del Mar = 3. [METRE]
    Altura Inferior a Piso de Origen = 0. [METRE]
    Altura Inferior a Primer Nivel de Referencia = 3. [METRE]
    Altura Inferior a Segundo Nivel de Referencia = 3. [METRE]
    Altura Superior a Cota 0 Proyecto = 6. [METRE]
    Altura Superior a Nivel del Mar = 6. [METRE]
    Altura Superior a Piso de Origen = 3. [METRE]
    Altura Superior a Primer Nivel de Referencia = 6. [METRE]
    Altura Superior a Segundo Nivel de Referencia = 6. [METRE]
    Altura de la Sección en Inferior/Inicio (perpendicular) = 0.3 [METRE]
    Altura de la Sección en Inferior/Inicio (recorte) = 0.3 [METRE]
    Altura de la Sección en Superior/Final (perpendicular) = 0.3 [METRE]
    Altura de la Sección en Superior/Final (recorte) = 0.3 [METRE]
    Altura máxima del Pilar = 3. [METRE]
    Altura mínima del Pilar = 3. [METRE]
    Altura sobre Cota Cero = 3. [METRE]
    Ancho = 0.3 [METRE]
    Ancho de la Sección en Inferior/Inicio (perpendicular) = 0.3 [METRE]
    Ancho de la Sección en Inferior/Inicio (recorte) = 0.3 [METRE]
    Ancho de la Sección en Superior/Final (perpendicular) = 0.3 [METRE]
    Ancho de la Sección en Superior/Final (recorte) = 0.3 [METRE]
    Cota a Nivel del Mar = 3. [METRE]
    Desplazamiento Origen = 0. [METRE]
    Desplazamiento Superior = 0. [METRE]
    Elevación a 1st Reference Level = 3. [METRE]
    Elevación a 2nd Reference Level = 3. [METRE]
    Espesor del Núcleo = 0.3 [METRE]
    Longitud 3D = 3. [METRE]
    Número de Segmentos = 1.
    Perímetro del Perfil del Pilar (base) = 1.2 [METRE]
    Volumen Neto = 0.27 [CUBIC_METRE]
    Volumen Neto del Envolvente = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen Neto del Núcleo = 0.27 [CUBIC_METRE]
    Volumen Total = 0.27 [CUBIC_METRE]
    Volumen Total del Envolvente = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen Total del Núcleo = 0.27 [CUBIC_METRE]
    Área = 0.09 [SQUARE_METRE]
    Área Bruta de la Superficie de la Parte Superior del Núcleo = 0.09 [SQUARE_METRE]
    Área Bruta de la Superficie del Núcleo (sin cara Sup. ni Inf.) = 3.6 [SQUARE_METRE]
    Área Bruta del Acabado (sin cara Sup. ni Inf.) = 0. [SQUARE_METRE]
    Área Neta de la Superficie Inferior del Acabado = 0. [SQUARE_METRE]
    Área Neta de la Superficie Superior del Acabado = 0. [SQUARE_METRE]
    Área Neta de la Superficie de la Cara Inf. del Núcleo = 0.09 [SQUARE_METRE]
    Área Neta de la Superficie de la Cara Sup. del Núcleo = 0.09 [SQUARE_METRE]
    Área Neta de la Superficie del Núcleo (sin cara sup. o inf.) = 3.6 [SQUARE_METRE]
    Área de la Sección en Inferior/Inicio (recorte) = 0.09 [SQUARE_METRE]
    Área de la Sección en Superior/Final = 0.09 [SQUARE_METRE]
    Área de la Superficie = 3.6 [SQUARE_METRE]
    Área de la Superficie Bruta Inferior del Revestimiento = 0. [SQUARE_METRE]
    Área de la Superficie Bruta Superior del Revestimiento = 0. [SQUARE_METRE]
    Área de la Superficie Bruta de la Base del Núcleo = 0.09 [SQUARE_METRE]
    Área de la Superficie del Revestimiento = 0. [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    Altitud al Piso Vinculado/de Origen = 0. [METRE]
    Altura / Diámetro del Núcleo = 0.25 [METRE]
    Altura = 3. [METRE]
    Altura Inferior a Cota 0 Proyecto = 6. [METRE]
    Altura Inferior a Nivel del Mar = 6. [METRE]
    Altura Inferior a Piso de Origen = 0. [METRE]
    Altura Inferior a Primer Nivel de Referencia = 6. [METRE]
    Altura Inferior a Segundo Nivel de Referencia = 6. [METRE]
    Altura Superior a Cota 0 Proyecto = 9. [METRE]
    Altura Superior a Nivel del Mar = 9. [METRE]
    Altura Superior a Piso de Origen = 3. [METRE]
    Altura Superior a Primer Nivel de Referencia = 9. [METRE]
    Altura Superior a Segundo Nivel de Referencia = 9. [METRE]
    Altura de la Sección en Inferior/Inicio (perpendicular) = 0.25 [METRE]
    Altura de la Sección en Inferior/Inicio (recorte) = 0.25 [METRE]
    Altura de la Sección en Superior/Final (perpendicular) = 0.25 [METRE]
    Altura de la Sección en Superior/Final (recorte) = 0.25 [METRE]
    Altura máxima del Pilar = 3. [METRE]
    Altura mínima del Pilar = 3. [METRE]
    Altura sobre Cota Cero = 6. [METRE]
    Ancho = 0.25 [METRE]
    Ancho de la Sección en Inferior/Inicio (perpendicular) = 0.25 [METRE]
    Ancho de la Sección en Inferior/Inicio (recorte) = 0.25 [METRE]
    Ancho de la Sección en Superior/Final (perpendicular) = 0.25 [METRE]
    Ancho de la Sección en Superior/Final (recorte) = 0.25 [METRE]
    Cota a Nivel del Mar = 6. [METRE]
    Desplazamiento Origen = 0. [METRE]
    Desplazamiento Superior = 0. [METRE]
    Elevación a 1st Reference Level = 6. [METRE]
    Elevación a 2nd Reference Level = 6. [METRE]
    Espesor del Núcleo = 0.25 [METRE]
    Longitud 3D = 3. [METRE]
    Número de Segmentos = 1.
    Perímetro del Perfil del Pilar (base) = 1. [METRE]
    Volumen Neto = 0.1875 [CUBIC_METRE]
    Volumen Neto del Envolvente = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen Neto del Núcleo = 0.1875 [CUBIC_METRE]
    Volumen Total = 0.1875 [CUBIC_METRE]
    Volumen Total del Envolvente = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen Total del Núcleo = 0.1875 [CUBIC_METRE]
    Área = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Área Bruta de la Superficie de la Parte Superior del Núcleo = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Área Bruta de la Superficie del Núcleo (sin cara Sup. ni Inf.) = 3. [SQUARE_METRE]
    Área Bruta del Acabado (sin cara Sup. ni Inf.) = 0. [SQUARE_METRE]
    Área Neta de la Superficie Inferior del Acabado = 0. [SQUARE_METRE]
    Área Neta de la Superficie Superior del Acabado = 0. [SQUARE_METRE]
    Área Neta de la Superficie de la Cara Inf. del Núcleo = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Área Neta de la Superficie de la Cara Sup. del Núcleo = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Área Neta de la Superficie del Núcleo (sin cara sup. o inf.) = 3. [SQUARE_METRE]
    Área de la Sección en Inferior/Inicio (recorte) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Área de la Sección en Superior/Final = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Área de la Superficie = 3. [SQUARE_METRE]
    Área de la Superficie Bruta Inferior del Revestimiento = 0. [SQUARE_METRE]
    Área de la Superficie Bruta Superior del Revestimiento = 0. [SQUARE_METRE]
    Área de la Superficie Bruta de la Base del Núcleo = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Área de la Superficie del Revestimiento = 0. [SQUARE_METRE]